**Návod na elektrický pohon pre ručný mlynček**

**Montáž**

1. Položte elektrický pohon na pracovnú dosku a plastový krúžok nasuňte na hriadeľ motora.
2. Pripojte zariadenie do zásuvky.
3. Umiestnite elektrický pohon do dokovacej polohy s otvorom so závitom priamo do závitovej skrutky pohonu ručného mlynčeka.
4. V tejto polohe kovové skrutky pripevnené k elektrickému pohonu mierne vyčnievajú do otvorov na spodnom konci ručného mlynčeka.
5. Teraz zapnite elektrický pohon a ručný mlynček posuňte v dolnej oblasti smerom k motoru, kým nebude závit úplne zaskrutkovaný.

**Demontáž**

1. Pred demontážou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
2. Odskrutkujte dve imbusové skrutky pomocou imbusového kľúča a odstráňte prednú časť mlynčeka so statorovým kameňom.
3. Teraz vložte dodanú kovovú tyč do hriadeľa pohonu ručného mlynčeka, podržte ju a otočte mlecím kameňom proti smeru hodinových ručičiek.